	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG
Số:        /UBND-XDNNMT

V/v đề phòng tai nạn điện trong mùa mưa bão năm 2026 trên địa bàn xã Minh Long   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Long, ngày      tháng       năm 2026


Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã;

- Công an xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã;

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH xã;

- Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã.
Căn cứ Điều 74 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 và Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực quy định: “Bên sử dụng điện có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống điện từ sau công tơ mua điện đến toàn bộ dây dẫn, thiết bị điện thuộc phạm vi quản lý của mình và tổ chức sửa chữa, thay thế các dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Hiện nay, điện năng được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong hầu hết các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…”. Tuy nhiên, việc thiếu hiểu biết về an toàn điện và sự chủ quan, bất cẩn trong quá trình sử dụng điện đã gây ra nhiều vụ tai nạn điện nghiêm trọng, làm thiệt hại về người và tài sản.
Để hạn chế các rủi ro về tai nạn điện trong Nhân dân, đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2026; UBND xã Minh Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn các thôn trên địa xã thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Đối với Trưởng thôn các thôn trên địa bàn thông tin, tuyên truyền các hộ sử dụng điện trên địa bàn xã thực hiện tốt các nội dung sau:
a) Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế dây dẫn điện từ sau công tơ đến nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với công suất sử dụng. Thay thế các trụ đỡ đã mục, gãy; phát quang cây cối, không để dây dẫn cọ xát với cây xanh; không đi dây điện trực tiếp lên cây sống, xà nhà hoặc mái tôn. Các mối nối phải được quấn kín bằng băng keo cách điện hoặc vật liệu khác đảm bảo an toàn; dây dẫn phải được mắc trên sứ và phụ kiện cách điện, bảo đảm độ cao so với mặt đất (khu vực không có dân cư tối thiểu 5m; khu vực có dân cư tối thiểu 6m). Đối với dây dẫn vượt đường giao thông, độ cao tối thiểu phải lớn hơn 6m.
b) Khi lắp đặt các ổ lấy điện, bảng điện phải bố trí ở độ cao hợp lý từ 1,4m đến 1,6m (tránh tầm với của trẻ em). Không lắp ổ cắm, bảng điện trong phòng tắm, khu vực vệ sinh; cầu dao, aptômát tổng phải được lắp ở vị trí thuận tiện để thao tác. Tuyệt đối không được đi dây và đặt ổ cắm di động dưới nền nhà hoặc mặt đất.
c) Ổ cắm và phích cắm phải bảo đảm tiếp xúc tốt; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm. Các mối nối phải được xoắn chặt và bọc kín bằng băng keo cách điện. Dây dẫn điện phải có lớp vỏ cách điện bảo đảm an toàn; nếu bị bong tróc, hư hỏng phải thay thế ngay.
d) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ. Tuyệt đối không tự ý leo lên cột điện để đóng, cắt hoặc sửa chữa điện; không bắt chim, tháo dỡ hoặc trộm cắp thiết bị điện. Không sử dụng các kết cấu của đường dây, trạm điện như cột điện, dây néo, dây tiếp địa, tường rào trạm điện... để cột gia súc, chất rơm rạ, phơi quần áo hoặc thực hiện các hành vi khác có nguy cơ gây mất an toàn. Không được đào đất gây nguy cơ sụt lún dẫn đến ngã đổ trụ điện.
đ) Không xây dựng, cơi nới nhà ở, công trình hoặc trồng cây vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực. Không thả diều, vật bay, đá bóng gần đường dây điện; không bắn chim khi chim đậu trên đường dây; không quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện.
e) Hành vi: Để nhà ở, công trình, cây trồng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực hoặc gây hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của công trình điện lực; thả diều, vật bay gây sự cố lưới điện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 17 Nghị định số 133/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2026).
f) Không tự ý đốn chặt cây xanh nằm dọc hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có nguy cơ ngã đổ gây sự cố lưới điện và tai nạn điện.
g) Không sử dụng điện để bẫy chuột, bẫy trộm hoặc chích cá.
h) Khi có mưa dông, sấm sét, không đứng gần cột điện hoặc dưới đường dây điện để tránh nguy cơ điện giật do dây điện bị đứt hoặc điện áp lan truyền do sét đánh.
i) Khi phát hiện các trường hợp có nguy cơ mất an toàn điện, đề nghị báo ngay cho ngành Điện qua số điện thoại: 19001909 (Trung tâm Chăm sóc khách hàng ngành Điện) để được xử lý kịp thời.
k) Phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Điện lực Nghĩa Hành và Tổ quản lý Điện Minh Long thực hiện phát quang, rong tỉa, đốn hạ các cây có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện gây sự cố, đặc biệt ở giai đoạn trước, trong và sau bão nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho Nhân dân.
l) Khi phát hiện có người bị điện giật, cần nhanh chóng tìm cách cắt nguồn điện, tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện bằng các vật cách điện an toàn; đồng thời tiến hành sơ cứu ban đầu và gọi cấp cứu 115 để được hỗ trợ kịp thời.
2. Để việc sử dụng điện “An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả”, vì lợi ích của mỗi gia đình và toàn xã hội; UBND xã Minh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã, Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công văn này đến cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã để biết và nghiêm túc thực hiện, góp phần phòng ngừa tai nạn điện, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân./.
	Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã (b/c);

- CT, các PCT UBND xã;

- Điện lực Nghĩa Hành;
- Tổ quản lý Điện Minh Long;
- Trung tâm Cung ứng DVC xã (tổ chức Thông báo);

- VPHĐND&UBND: C,PCVP;
- Lưu: VT, KT.
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